|  |
| --- |
| Инструкция по эксплуатации**Кухонные смесители****www.weissgauff.ru** |

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за выбор нашей торговой марки. Кухонные смесители **WEISSGAUFF** изготовлены из высококачественной латуни и покрыты специальным составом, стойким к перепадам температур и механическим повреждениям. Смесители **WEISSGAUFF** имеют специальные изоляторы, предотвращающие нагрев ручек, обладают повышенной стойкостью к гидроударам и протечкам, работают тихо и обеспечивают ровный мягкий поток воды.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации изделия, внимательно изучите положения, изложенные в данном руководстве. Проверьте правильность заполнения данных гарантийного талона и обратите внимание на то, чтобы все его поля были заполнены.

1. **Общие сведения**

▪ Смеситель с моно рычажным управлением

▪ Смеситель предназначен для смешивания горячей и холодной воды при рабочем давлении до 0,63МПА, поступающего из центральных или местных систем водоснабжения

1. **Технические данные и характеристики**

▪ Рабочая температура – до 80 °C

▪ Максимальное давление – 1 МПА

▪ Размер резьбы подсоединения к водопроводу – ½

▪ Группа по параметру герметичности – 1

▪ Максимально допустимая разница в давлении между горячей и холодной водой – 1,5 бар

1. **Условия эксплуатации и гигиенический уход**

▪ Используйте моющие, чистящие средства только на мыльной основе

* При эксплуатации кухонного смесителя для очистки изделия, пожалуйста, не используйте абразивных, а также агрессивных химических веществ, так как это может привести к образованию царапин и потертостей.

▪ После каждого использования рекомендуется ополаскивать смеситель теплой водой

▪ Высокое давление воды в системе водоснабжения, возникающее при отсутствии клапанов регулировки давления, или их неправильной регулировкой, может вызвать нарушение работы смесителя. Регулярно проверяйте и при необходимости регулируйте клапан регулировки давления

1. **Установка смесителя**

**Внимание!** Для установки кухонного смесителя настоятельно рекомендуем обратиться

к профессиональным установщикам сантехнического оборудования.

**Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания.**

1. Компания **WEISSGAUFF** гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным и соответствует стандартам качества и безопасности, а также требованиям заключенного договора купли-продажи.
2. Производитель полностью гарантирует и обеспечивает бесплатный ремонт изделия при обнаружении дефектов производственного характера.
3. Комплектация изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии продавца. Претензии по комплектации изделия после продажи изделия не принимаются.
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

▪ Изделие имеет следы постороннего вмешательства/следы самостоятельного ремонта

▪ Обнаружены изменения конструкции изделия

▪ Если изделие эксплуатировалось не по своему целевому назначению

▪ Если изделие использовалось с комплектующими, отличными от рекомендованных Производителем

▪ Механические внутренние/внешние повреждения, полученные в результате неправильной

 эксплуатации, установки или транспортировки

▪ Повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей

1. Гарантия Производителя действительна при наличии у Покупателя гарантийного талона, заверенного печатью Продавца, и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в гарантийном талоне, обязательны к заполнению.
2. Гарантийный срок эксплуатации смесителя - 5 лет.
3. Гарантийный срок службы соединительных шлангов (подводка) – 6 месяцев.
4. Продолжительность гарантийного срока указывается в гарантийном талоне.
5. Гарантия действительна только на территории РФ.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Комплектовочная ведомость** |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Alba, Atlas,** **Gemma, Lucas, Midas** | **Fobos** | **Fabio** |
| 1 | Кухонный смеситель**,** шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гибкие шланги, шт. | 2 | 3 | - |
| **3** | Шпильки/гайка (в зависимости от модели) | 2/1 | 1 | - |
| 4 | Шайба крепежная, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Прокладки уплотнительные, шт. | 1 | 1 | 1 |

**Выполнение гарантийных обязательств:** Работы, связанные с устранением дефектов, или обменом товара, производятся в течение гарантийного срока, по месту приобретения товара.